|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DRDP Constanta** |  |  |  |  |
| **Autostrada A2** |  |  |  |  |
| LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE |
|  |  |  |  |  |  |
| **CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Simb. ind.** | **Specificatie** | **UM** | **PU** | **CANT** | **VALOARE** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 | 6=4\*5 |
| **101** | **Intretinerea curenta pe timp de vara** |  |  |  |  |
| ***101.1.*** | ***Intret. partii carosab.specifica tipului de imbracaminte.*** |  |  |  |  |
| ***101.1.1.*** | ***Intretinerea imbracamintilor asfaltice*** |  |  |  |  |
| 101.1.1.5 | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii pe suprafete intinse, cu **MAS 16** - autostrazi (pentru adancimea de 5 cm) | mp |   | *30,000.00* | 0.00 |
| 101.1.1.6. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22,4 - adancime 6 cm (MP) | mp |   | *4,000.00* | 0.00 |
| 101.1.1.7. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu AB 31,5 - adancime 8 cm (MP) | mp |   | *4,000.00* | 0.00 |
| 101.1.1.10. | colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos | m |   | *150,000.00* | 0.00 |
| 101.1.1.14. | inlaturarea pietrisului/nisipului si a materialelor ramase in urma activitatii de deszapezire  | mp |   | *20,000.00* | 0.00 |
| **101.1.2.** | **Intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici** |   |   |  |   |
| 101.1.2.1. | plombari cu mixtura asfaltica, adancimea medie de 4 cm | mp |   | *2,500.00* | 0.00 |
| 101.1.2.2. | plombari cu beton de ciment, adancimea medie de 6 cm | mp |   | *500.00* | 0.00 |
| 101.1.2.3. | colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos | m |   | *15,000.00* | 0.00 |
| 101.1.2.4. | colmatari fisuri si crapaturi cu mixtura asfaltica | m |   |  | 0.00 |
| 101.1.2.5. | refacerea rosturilor | m |   | *10,000.00* | 0.00 |
| 101.1.2.6. | eliminarea fenomenului de pompaj | mp |   | *100.00* | 0.00 |
| 101.1.2.7. | refaceri de dale cu beton de ciment rutier | mp |   | *500.00* | 0.00 |
| 101.2.1.3. |  Tratarea tasarilor locale – pentru autostrazi - total, din care: | mp |   | 500.00 | 0.00 |
| **Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare** |  |  |  |  |
| **TVA** |   |   |   |  |
| **TOTAL CU TVA** |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE |
|  **Autostrada A2** |
| CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT |  |
|  |
| **Simb. ind.** | **Specificatie** | **UM** | **PU** | **CANT** | **VALOARE** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 | 6=4\*5 |
| **101** | **Intretinerea curenta pe timp de vara** |  |  |  |  |
| ***101.1.*** | ***Intret. partii carosab.specifica tipului de imbracaminte.*** |  |  |  |  |
| ***101.1.1.*** | ***Intretinerea imbracamintilor asfaltice*** |  |  |  |  |
| 101.1.1.5 | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii pe suprafete intinse, cu **MAS 16** - autostrazi (pentru adancimea de 5 cm) | mp |   | *3,000.00* | *0.00* |
| 101.1.1.6. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22,4 - adancime 6 cm (MP) | mp |   | *400.00* | *0.00* |
| 101.1.1.7. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu AB 31,5 - adancime 8 cm (MP) | mp |   | *400.00* | *0.00* |
| 101.1.1.10. | colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos | m |   | *15,000.00* | *0.00* |
| 101.1.1.14. | inlaturarea pietrisului/nisipului si a materialelor ramase in urma activitatii de deszapezire  | mp |   | *2,000.00* | *0.00* |
| 101.1.2.1. | plombari cu mixtura asfaltica, adancimea medie de 4 cm | mp |   | *250.00* | *0.00* |
| 101.1.2.2. | plombari cu beton de ciment, adancimea medie de 6 cm | mp |   | *50.00* | *0.00* |
| 101.1.2.3. | colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos | m |   | *1,500.00* | *0.00* |
| 101.1.2.5. | refacerea rosturilor | m |   | *1,000.00* | *0.00* |
| 101.1.2.6. | eliminarea fenomenului de pompaj | mp |   | *10.00* | *0.00* |
| 101.1.2.7. | refaceri de dale cu beton de ciment rutier | mp |   | *50.00* | *0.00* |
| 101.2.1.3. |  Tratarea tasarilor locale – pentru autostrazi - total, din care: | mp |   | *50.00* | *0.00* |
| **Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare** |  |  |  |  |
| **TVA** |   |   |   |  |
| **TOTAL CU TVA** |   |   |   |  |