|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D.R.D.P. CONSTANTA |  |  | **SDN CONSTANTA** |
|  |  |  |  |  |  |
| LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE |
| **CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Simb. ind.** | **Specificatie** | **UM** | **PU** | **CANT** | **VALOARE** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 | 6=4\*5 |
| **101** | **Intretinerea curenta pe timp de vara** |  |  |  |  |
| ***101.1.*** | ***Intret. partii carosab.specifica tipului de imbracaminte.*** |  |  |  |  |
| ***101.1.1.*** | ***Intretinerea imbracamintilor asfaltice*** |  |  |  |  |
| 101.1.1.1. | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii suprafete intinse, cu **BA 16** - (pentru adancimea de 4 cm) | mp |  | *10,000.00* |  |
| 101.1.1.2 | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii pe suprafete intinse, cu **MAS 16** -(pentru adancimea de 4 cm) | mp |  | *25,000.00* |  |
| 101.1.1.6. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22,4 - adancime 6 cm (MP) | mp |  | *5,000.00* |  |
| 101.1.1.7. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice -plombari cu AB 31,5 - adancime 8 cm (MP) | mp |  | *4,000.00* |  |
| 101.1.1.8. | stropiri succesive executate mecanizat | mp |  | *0.00* |  |
| 101.1.1.10. | colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos | m |  | *100,000.00* |  |
| 101.1.2.1. | plombari cu mixtura asfaltica, adancimea medie de 4 cm | mp |  | *1,000.00* |  |
| 101.1.2.5. | refacerea rosturilor | m |  | *5,000.00* |  |
| 101.1.2.6. | eliminarea fenomenului de pompaj | mp |  | *100.00* |  |
| 101.1.2.7. | refaceri de dale cu beton de ciment rutier | mp |  | *100.00* |  |
| 101.2.1.1. |  Tratarea tasarilor locale – pentru DN - total, din care: | mp |  | *1,000.00* |  |
| 101.2.1.2. |  Tratarea tasarilor locale – pentru DN - total, din care: | mp |  | *1,000.00* |  |
| 101.2.1.5. |  Tratarea burdusirilor locale – pentru DN - total, din care: | mp |  | *1,000.00* |  |
| 101.2.1.6. |  Tratarea burdusirilor locale – pentru DN - total, din care: | mp |  | *1,000.00* |  |
| 101.2.1.8. | eliminarea gropilor sau adanciturilor prin acoperirea cu materiale din care acestea au fost executate initial, cu adancimea mai mare de 4 cm  | mp |  | *2,500.00* |  |
| **Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare** |  |  |  |  |
| **TVA** |   |   |   |  |
| **TOTAL CU TVA** |   |   |   |  |
| D.R.D.P. CONSTANTA |  |  | **SDN CONSTANTA** |
|  |  |  |  |  |  |
| LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE |
| **CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Simb. ind.** | **Specificatie** | **UM** | **PU** | **CANT** | **VALOARE** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 | 6=4\*5 |
| **101** | **Intretinerea curenta pe timp de vara** |  |  |  |  |
| ***101.1.*** | ***Intret. partii carosab.specifica tipului de imbracaminte.*** |  |  |  |  |
| ***101.1.1.*** | ***Intretinerea imbracamintilor asfaltice*** |  |  |  |  |
| 101.1.1.1. | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii suprafete intinse, cu **BA 16** - (pentru adancimea de 4 cm) | mp |  | *1,000.00* |  |
| 101.1.1.2 | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii pe suprafete intinse, cu **MAS 16** -(pentru adancimea de 4 cm) | mp |  | *2,500.00* |  |
| 101.1.1.6. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22,4 - adancime 6 cm (MP) | mp |  | *500.00* |  |
| 101.1.1.7. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice -plombari cu AB 31,5 - adancime 8 cm (MP) | mp |  | *400.00* |  |
| 101.1.1.8. | stropiri succesive executate mecanizat | mp |  | *0.00* |  |
| 101.1.1.10. | colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos | m |  | *10,000.00* |  |
| 101.1.2.1. | plombari cu mixtura asfaltica, adancimea medie de 4 cm | mp |  | *100.00* |  |
| 101.1.2.5. | refacerea rosturilor | m |  | *500.00* |  |
| 101.1.2.6. | eliminarea fenomenului de pompaj | mp |  | *10.00* |  |
| 101.1.2.7. | refaceri de dale cu beton de ciment rutier | mp |  | *10.00* |  |
| 101.2.1.1. |  Tratarea tasarilor locale – pentru DN - total, din care: | mp |  | *100.00* |  |
| 101.2.1.2. |  Tratarea tasarilor locale – pentru DN - total, din care: | mp |  | *100.00* |  |
| 101.2.1.5. |  Tratarea burdusirilor locale – pentru DN - total, din care: | mp |  | *100.00* |  |
| 101.2.1.6. |  Tratarea burdusirilor locale – pentru DN - total, din care: | mp |  | *100.00* |  |
| 101.2.1.8. | eliminarea gropilor sau adanciturilor prin acoperirea cu materiale din care acestea au fost executate initial, cu adancimea mai mare de 4 cm  | mp |  | *250.00* |  |
| **Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare** |  |
| **TVA** |   |   |   |  |
| **TOTAL CU TVA** |   |   |   |  |