|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.R.D.P. CONSTANTA | | | |  | |  | | **SDN CONSTANTA** | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE | | | | | | | | | | | |
| **CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Simb. ind.** | **Specificatie** | | | **UM** | | **PU** | | **CANT** | | **VALOARE** | |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | 5 | | 6=4\*5 | |
| **101** | **Intretinerea curenta pe timp de vara** | | |  | |  | |  | |  | |
| ***101.1.*** | ***Intret. partii carosab.specifica tipului de imbracaminte.*** | | |  | |  | |  | |  | |
| ***101.1.1.*** | ***Intretinerea imbracamintilor asfaltice*** | | |  | |  | |  | |  | |
| 101.1.1.1. | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii suprafete intinse, cu **BA 16** - (pentru adancimea de 4 cm) | | | mp | |  | | *10,000.00* | |  | |
| 101.1.1.2 | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii pe suprafete intinse, cu **MAS 16** -(pentru adancimea de 4 cm) | | | mp | |  | | *25,000.00* | |  | |
| 101.1.1.6. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22,4 - adancime 6 cm (MP) | | | mp | |  | | *5,000.00* | |  | |
| 101.1.1.7. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice -plombari cu AB 31,5 - adancime 8 cm (MP) | | | mp | |  | | *4,000.00* | |  | |
| 101.1.1.8. | stropiri succesive executate mecanizat | | | mp | |  | | *0.00* | |  | |
| 101.1.1.10. | colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos | | | m | |  | | *100,000.00* | |  | |
| 101.1.2.1. | plombari cu mixtura asfaltica, adancimea medie de 4 cm | | | mp | |  | | *1,000.00* | |  | |
| 101.1.2.5. | refacerea rosturilor | | | m | |  | | *5,000.00* | |  | |
| 101.1.2.6. | eliminarea fenomenului de pompaj | | | mp | |  | | *100.00* | |  | |
| 101.1.2.7. | refaceri de dale cu beton de ciment rutier | | | mp | |  | | *100.00* | |  | |
| 101.2.1.1. | Tratarea tasarilor locale – pentru DN - total, din care: | | | mp | |  | | *1,000.00* | |  | |
| 101.2.1.2. | Tratarea tasarilor locale – pentru DN - total, din care: | | | mp | |  | | *1,000.00* | |  | |
| 101.2.1.5. | Tratarea burdusirilor locale – pentru DN - total, din care: | | | mp | |  | | *1,000.00* | |  | |
| 101.2.1.6. | Tratarea burdusirilor locale – pentru DN - total, din care: | | | mp | |  | | *1,000.00* | |  | |
| 101.2.1.8. | eliminarea gropilor sau adanciturilor prin acoperirea cu materiale din care acestea au fost executate initial, cu adancimea mai mare de 4 cm | | | mp | |  | | *2,500.00* | |  | |
| **Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **TVA** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL CU TVA** | | | |  | |  | |  | |  | |
| D.R.D.P. CONSTANTA | | |  | |  | | **SDN CONSTANTA** | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |
| LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE | | | | | | | | | | |
| **CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Simb. ind.** | | **Specificatie** | **UM** | | **PU** | | **CANT** | | **VALOARE** | |
| *1* | | *2* | *3* | | *4* | | 5 | | 6=4\*5 | |
| **101** | | **Intretinerea curenta pe timp de vara** |  | |  | |  | |  | |
| ***101.1.*** | | ***Intret. partii carosab.specifica tipului de imbracaminte.*** |  | |  | |  | |  | |
| ***101.1.1.*** | | ***Intretinerea imbracamintilor asfaltice*** |  | |  | |  | |  | |
| 101.1.1.1. | | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii suprafete intinse, cu **BA 16** - (pentru adancimea de 4 cm) | mp | |  | | *1,000.00* | |  | |
| 101.1.1.2 | | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii pe suprafete intinse, cu **MAS 16** -(pentru adancimea de 4 cm) | mp | |  | | *2,500.00* | |  | |
| 101.1.1.6. | | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22,4 - adancime 6 cm (MP) | mp | |  | | *500.00* | |  | |
| 101.1.1.7. | | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice -plombari cu AB 31,5 - adancime 8 cm (MP) | mp | |  | | *400.00* | |  | |
| 101.1.1.8. | | stropiri succesive executate mecanizat | mp | |  | | *0.00* | |  | |
| 101.1.1.10. | | colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos | m | |  | | *10,000.00* | |  | |
| 101.1.2.1. | | plombari cu mixtura asfaltica, adancimea medie de 4 cm | mp | |  | | *100.00* | |  | |
| 101.1.2.5. | | refacerea rosturilor | m | |  | | *500.00* | |  | |
| 101.1.2.6. | | eliminarea fenomenului de pompaj | mp | |  | | *10.00* | |  | |
| 101.1.2.7. | | refaceri de dale cu beton de ciment rutier | mp | |  | | *10.00* | |  | |
| 101.2.1.1. | | Tratarea tasarilor locale – pentru DN - total, din care: | mp | |  | | *100.00* | |  | |
| 101.2.1.2. | | Tratarea tasarilor locale – pentru DN - total, din care: | mp | |  | | *100.00* | |  | |
| 101.2.1.5. | | Tratarea burdusirilor locale – pentru DN - total, din care: | mp | |  | | *100.00* | |  | |
| 101.2.1.6. | | Tratarea burdusirilor locale – pentru DN - total, din care: | mp | |  | | *100.00* | |  | |
| 101.2.1.8. | | eliminarea gropilor sau adanciturilor prin acoperirea cu materiale din care acestea au fost executate initial, cu adancimea mai mare de 4 cm | mp | |  | | *250.00* | |  | |
| **Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare** | | | | | | | | |  | |
| **TVA** | | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL CU TVA** | | |  | |  | |  | |  | |