**Denumire ofertant**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Anexa 1 - la Formularul de oferta**

**Achizitie** **,,Service pentru sisteme de supraveghere video, sisteme de panica, sisteme de securitate si pentru sistemul de control acces din AI-uri si ACI-uri’’**

Intocmire proiect tehnic privind alarmarea antiefractie si control acces in AI Giurgeni = ---------lei

**A. Valoare proiect tehnic : ------------- lei**

- revizie lunara / sistem de supraveghere video / 6 sisteme = -------- lei x 6 = ----- lei

- revizie lunara / sistem panica / 2 sisteme = ---------- lei x 2 = -------------- lei

- revizie lunara / sistem control acces / 1 sistem = --------- lei

- revizie lunara / sistem securitate casierie / 2 sisteme = ------------- lei x 2 = ---------- lei

- revizie 12 luni pentru 6 sisteme supraveghere video = ---------- x 12 luni = ------------- lei

- revizie 12 luni pentru 2 sisteme panica = ------------- lei x 12 luni = ------------ lei

- revizie 12 luni pentru 1 sistem control acces = -------------- lei x 12 luni = ------------ lei

- revizie 12 luni pentru 2 sisteme securitate casierie = ---------- lei x 12 luni = ---------- lei

**B.** **Valoare totala revizii : ------------- lei / 12 luni**

Interventii suplimentare = ------------- lei x 3 interventii = ------------- lei

**C. Valoare totala interventii suplimentare : ---------------- lei**

**D.** Valoare piese, subansamble de schimb = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, la preturile unitare conform tabel de mai jos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Denumire | UM (Buc.) | Pret unitar  (Lei/UM) | Valoare  (lei) |
| 1. | transformator capsulat 20/16 | 1 |  |  |
| 2. | sursa stabilizata 12V/3A | 5 |  |  |
| 3. | acumulator 12V/7A | 15 |  |  |
| 4. | camera video in carcasa de exterior, mediu de functionare intre -30°C si +60°C, Day&Night, 12VDC/24VAC | 15 |  |  |
| 5. | cablu semnal video | 100m |  |  |
| 6. | cablu FTP | 100m |  |  |
| 7. | tub flexibil | 100m |  |  |
| 8. | adaptor F-BNC M-T Baloon | 18 |  |  |
| 9. | Doze IP | 1 |  |  |
| 10. | Mufe jack alimentare | 6 |  |  |
| 11. | Sirena de exterior autoalimentata, cu flash | 2 |  |  |
| 12. | Buton panica | 10 |  |  |
| 13. | Controller AC 225 | 1 |  |  |
| 14. | Cititor proximitate Rosslare AY KR12 | 2 |  |  |
| 15. | Sursa cu back-up | 2 |  |  |
| 16. | Unitate centrala efractie DSC PC 1832 | 1 |  |  |
| 17. | Modul extensie 8 zone DSC PC5108 | 1 |  |  |
| 18. | Senzor magnetic usa/geam | 1 |  |  |
| 19. | Senzor soc Optex Vibro | 1 |  |  |
| 20. | Detector miscare DSC LC100 PI | 1 |  |  |
| 21. | Senzor geam spart DSC LC105DGB | 1 |  |  |
| 22. | Sirena interior Bentel Wave | 1 |  |  |
| 23. | Electromagnet 280kgf cu suport Sesame EM/LZ 280 | 2 |  |  |
| 24. | Buton iesire PBK815 | 2 |  |  |
| 25. | HDD 2 TB WD | 1 |  |  |
| 26. | Camera video bullet Dahua HAC-HFW1000RM | 3 |  |  |
| 27. | UPS 1000VA | 1 |  |  |
| 28. | Camera video IP Bullet Hikvision DS-2CD2T45G0P-I | 1 |  |  |
| 29. | Camera video DOME Hikvision DS-2CD1143G0E-I | 1 |  |  |
|  | TOTAL VALOARE PIESE DE SCHIMB |  |  | **D (lei)** |

**D. Valoare toatala piese de schimb** : -------------------lei

**VALOARE OFERTA =** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **lei fara TVA** (**A lei** **+ B lei + C lei + D lei )**

(A=val proiect) + (B= val. revizii) + (C= val interventii) + (D=val piese)

**Denumire Ofertant,**

**S.C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.A./S.R.L.**

**Administrator/Director**

**Nume, prenume, semnatura si stampila**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**