|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DRDP Constanta** | | |  | |  | | **Autostrada A2+A4** | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE | | | | | | | | | | | |
| **CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Simb. ind.** | **Specificatie** | | **UM** | | **PU** | | **CANT** | | | **VALOARE** | |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | 5 | | | 6=4\*5 | |
| **101** | **Intretinerea curenta pe timp de vara** | |  | |  | |  | | |  | |
| ***101.1.*** | ***Intret. partii carosab.specifica tipului de imbracaminte.*** | |  | |  | |  | | |  | |
| ***101.1.1.*** | ***Intretinerea imbracamintilor asfaltice*** | |  | |  | |  | | |  | |
| 101.1.1.5 | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii pe suprafete intinse, cu **MAS 16** - autostrazi (pentru adancimea de 5 cm) | | mp | |  | | *30,000.00* | | |  | |
| 101.1.1.6. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22,4 - adancime 6 cm (MP) | | mp | |  | | *4,000.00* | | |  | |
| 101.1.1.7. | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu AB 31,5 - adancime 8 cm (MP) | | mp | |  | | *4,000.00* | | |  | |
| 101.1.1.10. | colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos | | ml | |  | | *150,000.00* | | |  | |
| 101.1.1.14. | inlaturarea pietrisului/nisipului si a materialelor ramase in urma activitatii de deszapezire | | mp | |  | | *20,000.00* | | |  | |
| **101.1.2.** | **Intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici** | |  | |  | |  | | |  | |
| 101.1.2.1. | plombari cu mixtura asfaltica, adancimea medie de 4 cm | | mp | |  | | *500.00* | | |  | |
| 101.1.2.2. | plombari cu beton de ciment, adancimea medie de 6 cm | | mp | |  | | *500.00* | | |  | |
| 101.1.2.3. | colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos | | m | |  | | *7,500.00* | | |  | |
| 101.1.2.5. | refacerea rosturilor | | m | |  | | *5,000.00* | | |  | |
| 101.1.2.6. | eliminarea fenomenului de pompaj | | mp | |  | | *250.00* | | |  | |
| 101.1.2.7. | refaceri de dale cu beton de ciment rutier | | mp | |  | | *500.00* | | |  | |
| ***101.1.5*** | ***Intretinerea drumurilor pietruite*** | |  | |  | |  | | |  | |
| ***101.2.1*** | ***Intretinerea platformei drumului*** | |  | |  | |  | | |  | |
| 101.2.1.3. | Tratarea tasarilor locale | | mp | |  | | 500.00 | | |  | |
| **Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare** | | | | | | | | | | | |
| **TVA** | | |  | |  | |  | | |  | |
| **TOTAL CU TVA** | | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | | |
| **DRDP Constanta** | | | |  | | **Autostrada A2+A4** | | |  | |
| LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE | | | | | | | | | | |
| **CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Simb. ind.** | | **Specificatie** | | **UM** | | **PU** | | **CANT** | **VALOARE** | |
| *1* | | *2* | | *3* | | *4* | | 5 | 6=4\*5 | |
| **101** | | **Intretinerea curenta pe timp de vara** | |  | |  | |  |  | |
| ***101.1.*** | | ***Intret. partii carosab.specifica tipului de imbracaminte.*** | |  | |  | |  |  | |
| ***101.1.1.*** | | ***Intretinerea imbracamintilor asfaltice*** | |  | |  | |  |  | |
| 101.1.1.5 | | intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii pe suprafete intinse, cu **MAS 16** - autostrazi (pentru adancimea de 5 cm) | | mp | |  | | *3,000.00* |  | |
| 101.1.1.6. | | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22,4 - adancime 6 cm (MP) | | mp | |  | | *400.00* |  | |
| 101.1.1.7. | | intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu AB 31,5 - adancime 8 cm (MP) | | mp | |  | | *400.00* |  | |
| 101.1.1.10. | | colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos | | ml | |  | | *15,000.00* |  | |
| 101.1.1.14. | | inlaturarea pietrisului/nisipului si a materialelor ramase in urma activitatii de deszapezire | | mp | |  | | *2,000.00* |  | |
| **101.1.2.** | | **Intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici** | |  | |  | |  |  | |
| 101.1.2.1. | | plombari cu mixtura asfaltica, adancimea medie de 4 cm | | mp | |  | | *50.00* |  | |
| 101.1.2.2. | | plombari cu beton de ciment, adancimea medie de 6 cm | | mp | |  | | *50.00* |  | |
| 101.1.2.3. | | colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos | | m | |  | | *750.00* |  | |
| 101.1.2.5. | | refacerea rosturilor | | m | |  | | *500.00* |  | |
| 101.1.2.6. | | eliminarea fenomenului de pompaj | | mp | |  | | *25.00* |  | |
| 101.1.2.7. | | refaceri de dale cu beton de ciment rutier | | mp | |  | | *50.00* |  | |
| ***101.1.5*** | | ***Intretinerea drumurilor pietruite*** | |  | |  | |  |  | |
| ***101.2.1*** | | ***Intretinerea platformei drumului*** | |  | |  | |  |  | |
| 101.2.1.3. | | Tratarea tasarilor locale | | mp | |  | | 50.00 |  | |
| **Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare** | | | | | | | |  |  | |
| **TVA** | | | |  | |  | |  |  | |
| **TOTAL CU TVA** | | | |  | |  | |  |  | |